**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**«ОЛЖАС»**

|  |  |
| --- | --- |
| **071412, Республика Казахстан, ВКО,** | **БИН 980 440 003 803** |
| **г. Семей, Западный промузел, р-н Арматурного завода** | **Директор тел/ф: 8(7222) 31-49-64** |
| **e-mail: olzhas\_2005@mail.ru** | **Бухгалтерия: 8(7222) 31-45-00** |
| **Начальник сбыта: Бахыт Тохтасыновна -8702 551 34 65** | **Сбыт: 8(7222) 31-76-71** |

**ПРАЙС ЛИСТ**

**от 22 мая 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование продукции** | | **Цена с НДС** | | **Ед. изм** | | **Объем** | | **Вес в тн** | |
| **ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | ПК 63-15-С8 | | 59 900 | | шт | | 1,18/2,03 | | 2,95 | |
| 2 | ПК 63-12- С8 | | 46 100 | | шт | | 0,88 | | 2,2 | |
| 3 | ПК 63-10- С8 | | 41 000 | | шт | | 0,733 | | 1,833 | |
| 4 | ПК 62-15- С8 | | 58 400 | | шт | | 1,16 | | 2,9 | |
| 5 | ПК 62-12- С8 | | 45 500 | | шт | | 0,87 | | 2,175 | |
| 6 | ПК 62-10- С8 | | 40 300 | | шт | | 0,725 | | 1,813 | |
| 7 | ПК 60-15- С8 | | 57 500 | | шт | | 1,13/1,96 | | 2,825 | |
| 8 | ПК 60-12- С8 | | 44 100 | | шт | | 0,84 | | 2,1 | |
| 9 | ПК 60-10- С8 | | 39 800 | | шт | | 0,7 | | 1,75 | |
| 10 | ПК 59-15- С8 | | 56 800 | | шт | | 1,11/1,95 | | 2,775 | |
| 11 | ПК 59-12- С8 | | 43 400 | | шт | | 0,83 | | 2,075 | |
| 12 | ПК 59-10- С8 | | 38 800 | | шт | | 0,692 | | 1,73 | |
| 13 | ПК 58-15- С8 | | 55 700 | | шт | | 1,09 | | 2,725 | |
| 14 | ПК 58-12- С8 | | 42 900 | | шт | | 0,82 | | 2,05 | |
| 15 | ПК 58-10- С8 | | 38 000 | | шт | | 0,683 | | 1,708 | |
| 16 | ПК 57-15- С8 | | 54 800 | | шт | | 1,09 | | 2,725 | |
| 17 | ПК 57-12- С8 | | 40 300 | | шт | | 0,81 | | 2,025 | |
| 18 | ПК 57-10- С8 | | 35 700 | | шт | | 0,675 | | 1,688 | |
| 19 | ПК 56-15- С8 | | 50 900 | | шт | | 1,05 | | 2,625 | |
| 20 | ПК 56-12- С8 | | 39 400 | | шт | | 0,79 | | 1,975 | |
| 21 | ПК 56-10- С8 | | 34 900 | | шт | | 0,658 | | 1,645 | |
| 22 | ПК 54-15- С8 | | 49 400 | | шт | | 1,02 | | 2,55 | |
| 23 | ПК 54-12- С8 | | 38 500 | | шт | | 0,76 | | 1,9 | |
| 24 | ПК 54-10- С8 | | 33 100 | | шт | | 0,633 | | 1,583 | |
| 25 | ПК 53-15- С8 | | 47 700 | | шт | | 0,98 | | 2,45 | |
| 26 | ПК 53-12- С8 | | 37 200 | | шт | | 0,74 | | 1,85 | |
| 27 | ПК 53-10- С8 | | 32 100 | | шт | | 0,62 | | 1,55 | |
| 28 | ПК 51-15- С8 | | 46 600 | | шт | | 0,96 | | 2,4 | |
| 29 | ПК 51-12- С8 | | 36 300 | | шт | | 0,72 | | 1,8 | |
| 30 | ПК 51-10- С8 | | 30 800 | | шт | | 0,6 | | 1,5 | |
| 31 | ПК 48-15- С8 | | 44 000 | | шт | | 0,9 | | 2,25 | |
| 32 | ПК 48-12- С8 | | 34 800 | | шт | | 0,68 | | 1,7 | |
| 33 | ПК 48-10- С8 | | 29 500 | | шт | | 0,567 | | 1,418 | |
| 34 | ПК 47-15- С8 | | 43 400 | | шт | | 0,88 | | 2,2 | |
| 35 | ПК 47-12- С8 | | 34 200 | | шт | | 0,66 | | 1,65 | |
| 36 | ПК 47-10- С8 | | 28 600 | | шт | | 0,54 | | 1,35 | |
| 37 | ПК 46-15- С8 | | 42 800 | | шт | | 0,87 | | 2,175 | |
| 38 | ПК 46-12- С8 | | 33 400 | | шт | | 0,654 | | 1,635 | |
| 39 | ПК 46-10- С8 | | 27 900 | | шт | | 0,545 | | 1,363 | |
| 40 | ПК 45-15- С8 | | 41 600 | | шт | | 0,85 | | 2,125 | |
| 41 | ПК 45-12- С8 | | 32 500 | | шт | | 0,64 | | 1,6 | |
| 42 | ПК 45-10- С8 | | 27 300 | | шт | | 0,533 | | 1,333 | |
| 43 | ПК 43-15- С8 | | 40 000 | | шт | | 0,81 | | 2,025 | |
| 44 | ПК 43-12- С8 | | 31 200 | | шт | | 0,611 | | 1,528 | |
| 45 | ПК 43-10- С8 | | 26 000 | | шт | | 0,509 | | 1,273 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование продукции** | | | **Цена с НДС** | | **Ед. изм** | | **Объем** | | **Вес в тн** |
| 46 | ПК 42-15- С8 | | | 38 700 | | шт | | 0,79 | | 1,975 |
| 47 | ПК 42-12- С8 | | | 30 500 | | шт | | 0,597 | | 1,493 |
| 48 | ПК 42-10- С8 | | | 25 400 | | шт | | 0,498 | | 1,245 |
| 49 | ПК 37-15- С8 | | | 34 000 | | шт | | 0,70 | | 1,75 |
| 50 | ПК 37-12- С8 | | | 27 000 | | шт | | 0,526 | | 1,315 |
| 51 | ПК 37-10- С8 | | | 22 500 | | шт | | 0,438 | | 1,095 |
| 52 | ПК 36-15- С8 | | | 33 000 | | шт | | 0,68 | | 1,7 |
| 53 | ПК 36-12- С8 | | | 25 900 | | шт | | 0,504 | | 1,26 |
| 54 | ПК 36-10- С8 | | | 21 700 | | шт | | 0,42 | | 1,05 |
| 55 | ПК 33-15- С8 | | | 30 900 | | шт | | 0,627 | | 1,568 |
| 56 | ПК 33-12- С8 | | | 23 600 | | шт | | 0,462 | | 1,155 |
| 57 | ПК 33-10- С8 | | | 19 900 | | шт | | 0,385 | | 0,963 |
| 58 | ПК 32-15- С8 | | | 29 900 | | шт | | 0,608 | | 1,52 |
| 59 | ПК 32-12- С8 | | | 23 100 | | шт | | 0,448 | | 1,12 |
| 60 | ПК 32-10- С8 | | | 19 200 | | шт | | 0,373 | | 0,933 |
| 61 | ПК 30-15- С8 | | | 28 300 | | шт | | 0,57 | | 1,425 |
| 62 | ПК 30-12- С8 | | | 21 600 | | шт | | 0,42 | | 1,05 |
| 63 | ПК 30-10- С8 | | | 18 100 | | шт | | 0,35 | | 0,875 |
| 64 | ПК 29-15- С8 | | | 27 400 | | шт | | 0,54 | | 1,35 |
| 65 | ПК 29-12- С8 | | | 20 600 | | шт | | 0,40 | | 1,0 |
| 66 | ПК 29-10- С8 | | | 17 300 | | шт | | 0,34 | | 0,85 |
| 67 | ПК 28-15- С8 | | | 26 700 | | шт | | 0,532 | | 1,33 |
| 68 | ПК 28-12- С8 | | | 20 000 | | шт | | 0,392 | | 0,98 |
| 69 | ПК 28-10- С8 | | | 16 900 | | шт | | 0,327 | | 0,818 |
| 70 | ПК 27-15- С8 | | | 26 000 | | шт | | 0,52 | | 1,3 |
| 71 | ПК 27-12- С8 | | | 19 300 | | шт | | 0,375 | | 0,938 |
| 72 | ПК 27-10- С8 | | | 16 000 | | шт | | 0,313 | | 0,783 |
| 73 | ПК 24-15- С8 | | | 24 400 | | шт | | 0,48 | | 1,2 |
| 74 | ПК 24-12- С8 | | | 17 400 | | шт | | 0,333 | | 0,833 |
| 75 | ПК 24-10- С8 | | | 14 600 | | шт | | 0,278 | | 0,695 |
| **ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 ПБ 10-1 | 1,0-0,12-0,14 | | 1 500 | | шт | | 0,017 | | 0,043 |
| 2 | 2 ПБ 13-1 | 1,29-0,12-0,14 | | 1 800 | | шт | | 0,022 | | 0,055 |
| 3 | 2 ПБ 16-2 | 1,55-0,12-0,14 | | 2 100 | | шт | | 0,026 | | 0,065 |
| 4 | 2 ПБ 17-2 | 1,68-0,12-0,14 | | 2 300 | | шт | | 0,028 | | 0,070 |
| 5 | 2 ПБ 19-3 | 1,94-0,12-0,14 | | 2 700 | | шт | | 0,033 | | 0,083 |
| 6 | 2 ПБ 22-3 | 2,2 - 0,12- 0,14 | | 3 400 | | шт | | 0,037 | | 0,093 |
| 7 | 2 ПБ 25-3 | 2,46-0,12-0,14 | | 3 500 | | шт | | 0,041 | | 0,103 |
| 8 | 2 ПБ 26-4 | 2,59-0,12-0,14 | | 4 100 | | шт | | 0,044 | | 0,110 |
| 9 | 2 ПБ 29-4 | 2,84-0,12-0,14 | | 4 400 | | шт | | 0,048 | | 0,120 |
| 10 | 2 ПБ 30-4 | 3,0-0,12-0,14 | | 4 600 | | шт | | 0,051 | | 0,128 |
|  | | | | | | | | | | |
| 11 | 3 ПБ 13-37 | 1,29-0,12-0,22 | | 3 500 | | шт | | 0,034 | | 0,085 |
| 12 | 3 ПБ 16-37 | 1,55-0,12-0,22 | | 4 400 | | шт | | 0,041 | | 0,103 |
| 13 | 3 ПБ 18-37 | 1,81-0,12-0,22 | | 5 000 | | шт | | 0,048 | | 0,120 |
| 14 | 3 ПБ 18-8 | 1,81-0,12-0,22 | | 4 100 | | шт | | 0,048 | | 0,120 |
| 15 | 3 ПБ 21-8 | 2,07-0,12-0,22 | | 4 900 | | шт | | 0,055 | | 0,138 |
| 16 | 3 ПБ 25-8 | 2,46-0,12-0,22 | | 5 500 | | шт | | 0,065 | | 0,163 |
| 17 | 3 ПБ 27-8 | 2,72-0,12-0,22 | | 6 200 | | шт | | 0,072 | | 0,180 |
| 18 | 3 ПБ 30-8 | 2,98-0,12-0,22 | | 6 700 | | шт | | 0,079 | | 0,198 |
| 19 | 3 ПБ 34-4 | 3,4-0,12-0,14 | | 7 100 | | шт | | 0,089 | | 0,223 |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 20 | 4 ПБ 44-8 | 4,41-0,12-0,29 | | 14 800 | | шт | | 0,154 | | 0,385 |
|  | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование продукции, размеры** | | | **Цена с НДС** | | **Ед. изм** | | **Объем** | | **Вес в тн** |
| 21 | 5 ПБ 18-27 | 1,81-0,25-0,22 | | 8 800 | | шт | | 0,1 | | 0,250 |
| 22 | 5 ПБ 21-27 | 2,07-0,25-0,22 | | 10 400 | | шт | | 0,114 | | 0,285 |
| 23 | 5 ПБ 25-37 | 2,46-0,25-0,22 | | 13 400 | | шт | | 0,135 | | 0,338 |
| 24 | 5 ПБ 25-27 | 2,46-0,25-0,22 | | 13 100 | | шт | | 0,135 | | 0,338 |
| 25 | 5 ПБ 25-27 | 2,96-0,25-0,22 | | 13 600 | | шт | | 0,135 | | 0,338 |
| 26 | 5 ПБ 30-27 | 2,98-0,25-0,22 | | 18 500 | | шт | | 0,164 | | 0,410 |
| 27 | 5 ПБ 27-37 | 2,72-0,25-0,22 | | 17 900 | | шт | | 0,15 | | 0,375 |
| 28 | 5 ПБ 27-27 | 2,72-0,25-0,22 | | 15 800 | | шт | | 0,15 | | 0,375 |
| 29 | 5 ПБ 30-37 | 2,98-0,25-0,22 | | 21 400 | | шт | | 0,164 | | 0,410 |
| 30 | 5 ПБ 34-20 | 3,37-0,25-0,22 | | 22 000 | | шт | | 0,185 | | 0,463 |
|  | | | | | | | | | | |
| 31 | 9 ПБ13-37 | 1,29-0,12-0,19 | | 3 300 | | шт | | 0,029 | | 0,073 |
| 32 | 9 ПБ 16-37 | 1,53-0,12-0,19 | | 3 600 | | шт | | 0,035 | | 0,088 |
| 33 | 9 ПБ 18-37 | 1,81-0,12-0,19 | | 5 100 | | шт | | 0,041 | | 0,103 |
| 34 | 9 ПБ 18-8 | 1,81-0,12-0,19 | | 4 100 | | шт | | 0,041 | | 0,103 |
| 35 | 9 ПБ 22-3 | 2,09-0,12-0,19 | | 4 600 | | шт | | 0,05 | | 0,125 |
| 36 | 9 ПБ 25-3 | 2,46-0,12-0,19 | | 4 900 | | шт | | 0,056 | | 0,140 |
| 37 | 9 ПБ 25-8 | 2,46-0,12-0,19 | | 5 500 | | шт | | 0,056 | | 0,140 |
| 38 | 9 ПБ 26-4 | 2,6 - 0,12- 0,19 | | 5 000 | | шт | | 0,059 | | 0,148 |
| 39 | 9 ПБ 21-8 | 2,07-0,12-0,19 | | 4 600 | | шт | | 0,047 | | 0,118 |
| 40 | 9 ПБ 27-8 | 2,72-0,12-0,19 | | 5 800 | | шт | | 0,06 | | 0,150 |
| 41 | 9 ПБ 29-4 | 2,86-0,12-0,19 | | 5 800 | | шт | | 0,065 | | 0,163 |
| 42 | 9 ПБ 30-4 | 2,98-0,12-0,19 | | 6 100 | | шт | | 0,068 | | 0,170 |
|  | | | | | | | | | | |
| 43 | 10 ПБ 21-27 | 2,07-0,25-0,19 | | 10 400 | | шт | | 0,098 | | 0,245 |
| 44 | 10 ПБ 25-37 | 2,46-0,25-0,19 | | 14 800 | | шт | | 0,117 | | 0,293 |
| 45 | 10 ПБ 25-27 | 2,46-0,25-0,19 | | 12 700 | | шт | | 0,117 | | 0,293 |
| 46 | 10 ПБ 27-37 | 2,72-0,25-0,19 | | 24 500 | | шт | | 0,129 | | 0,323 |
| 47 | 10 ПБ 27-27 | 2,72-0,25-0,19 | | 16 600 | | шт | | 0,129 | | 0,323 |
| 48 | 10 ПБ 18-27 | 1,81-0,25-0,19 | | 7 900 | | шт | | 0,086 | | 0,215 |
| 49 | 10 ПБ 30-37 | 2,98-0,25-0,19 | | 17 600 | | шт | | 0,14 | | 0,350 |
| **ПЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | | | |
| 50 | 2 ПП 14-4 | 1,42-0,38-0,14 | | 4 900 | | шт | | 0,076 | | 0,190 |
| 51 | 2 ПП 17-5 | 1,68-0,38-0,14 | | 5 800 | | шт | | 0,089 | | 0,223 |
| 52 | 2 ПП 18-5 | 1,81-0,38-0,14 | | 6 200 | | шт | | 0,096 | | 0,240 |
| 53 | 2 ПП 21-6 | 2,07-0,38-0,14 | | 7 200 | | шт | | 0,11 | | 0,275 |
| 54 | 2 ПП 23-7 |  | | 6 000 | | шт | | 0,12 | | 0,300 |
|  | | | | | | | | | | |
| 55 | 3 ПП 14-71 | 1,42-0,38-0,22 | | 8 200 | | шт | | 0,119 | | 0,298 |
| 56 | 3 ПП 16-71 | 1,58-0,38-0,22 | | 10 300 | | шт | | 0,15 | | 0,375 |
| 57 | 3 ПП 18-71 | 1,81-0,38-0,22 | | 12 500 | | шт | | 0,151 | | 0,378 |
| 58 | 3 ПП 21-71 | 2,07-0,38-0,22 | | 14 200 | | шт | | 0,173 | | 0,433 |
| 59 | 3 ПП 27-71 | 2,72-0,38-0,22 | | 24 700 | | шт | | 0,227 | | 0,568 |
| 60 | 3 ПП 30-10 | 2,98-0,38-0,22 | | 24 000 | | шт | | 0,25 | | 0,625 |
|  | | | | | | | | | | |
| 61 | 5 ПП 14-5 | 1,42-0,51-0,14 | | 7 300 | | шт | | 0,1 | | 0,250 |
|  | | | | | | | | | | |
| 62 | 6 ПП 14-72 | 1,42-0,51-0,22 | | 10 700 | | шт | | 0,159 | | 0,398 |
| 63 | 6 ПП 16-72 | 1,55-0,51-0,22 | | 11 700 | | шт | | 0,174 | | 0,435 |
| 64 | 6 ПП 21-72 | 2,07-0,51-0,22 | | 16 300 | | шт | | 0,232 | | 0,580 |
| 65 | 6 ПП 30-13 | 2,98-0,51-0,22 | | 22 000 | | шт | | 0,334 | | 0,835 |
|  | | | | | | | | | | |
| 66 | 8 ПП 14-71 | 1,42-0,38-0,19 | | 9 000 | | шт | | 0,103 | | 0,258 |
| 67 | 8 ПП 16-71 | 1,55-0,38-0,19 | | 10 900 | | шт | | 0,112 | | 0,280 |
| 69 | 8 ПП 18-71 |  | | 12 900 | | шт | | 0,131 | | 0,328 |
| 3 | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование продукции, размеры** | | | **Цена с НДС** | | **Ед. изм** | | **Объем** | | **Вес в тн** |
| 70 | 8 ПП 21-71 | 2,07-0,38-0,19 | | 17 300 | | шт | | 0,149 | | 0,373 |
| 71 | 8 ПП 27-71 | 2,72-0,38-0,19 | | 25 900 | | шт | | 0,19 | | 0,475 |
| 72 | 8 ПП 30-10 | 2,98-0,38-0,19 | | 34 500 | | шт | | 0,215 | | 0,538 |
| **ПРОГОНЫ** | | | | | | | | | | |
| 73 | ПРГ -60 | 6,0-0,2-0,5 | | 73 600 | | шт | | 0,6 | | 1,5 |
| 74 | ПРГ -36 | 3,6-0,44-0,12 | | 23 100 | | шт | | 0,19 | | 0,475 |
| 75 | ПРГ -36 | 3,6-0,4-0,4 | | 47 000 | | шт | | 0,58 | | 1,450 |
| 76 | ПРГ -32 | 3,2-0,12-0,44 | | 19 200 | | шт | | 0,168 | | 0,420 |
| 77 | ПРГ -28 | 2,8-0,12-0,44 | | 17 000 | | шт | | 0,148 | | 0,370 |
| 78 | ПРГ -54 | 5,4-0,2-0,5 | | 58 400 | | шт | | 0,54 | | 1,350 |
| 79 | ПРГ -51 | 5,1-0,2-0,5 | | 62 700 | | шт | | 0,51 | | 1,275 |
| 80 | ПРГ -45 | 4,5-0,2-0,5 | | 55 300 | | шт | | 0,45 | | 1,125 |
| 81 | ПРГ -44 | 4,4-0,2-0,5 | | 53 900 | | шт | | 0,44 | | 1,1 |
| 82 | ПРГ -40 | 4-0,2-0,5 | | 51 600 | | шт | | 0,4 | | 1,0 |
| 83 | ПРГ -40 | 4-0,4-0,4 | | 50 600 | | шт | | 0,64 | | 1,6 |
| 84 | ПРГ -75 | 75-0,2-0,5 | | 91 800 | | шт | | 0,75 | | 1,875 |
| **КОЛЬЦА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ** | | | | | | | | | | |
| 86 | КЦ 10-9 |  | | 12 500 | | шт | | 0,24 | | 0,6 |
| 87 | КЦ 15-9 |  | | 20 100 | | шт | | 0,4 | | 1,0 |
| 88 | КЦ 20-9 |  | | 30 800 | | шт | | 0,59 | | 1,475 |
| 89 | КЦ 20-6 |  | | 22 600 | | шт | | 0,40 | | 1,0 |
| 90 | КЦ 10-6 |  | | 9 400 | | шт | | 0,16 | | 0,4 |
| 91 | КЦ 15-6 |  | | 14 900 | | шт | | 0,27 | | 0,675 |
| 92 | КЦ 10-3 |  | | 5 100 | | шт | | 0,081 | | 0,203 |
| 93 | КЦ 15-3 |  | | 8 000 | | шт | | 0,135 | | 0,338 |
| 94 | ОК-1 опорное кольцо | 0,9-0,6-0,1 | | 3 300 | | шт | | 0,035 | | 0,088 |
| **ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ** | | | | | | | | | | |
| 95 | КЦП 1-10-1 |  | | 9 500 | | шт | | 0,1 | | 0,250 |
| 96 | КЦП 2-10-2 усил. |  | | 10 100 | | шт | | 0,1 | | 0,250 |
| 97 | КЦП 1-15-1 |  | | 23 500 | | шт | | 0,27 | | 0,675 |
| 98 | КЦП 2-15-2 усил. |  | | 25 100 | | шт | | 0,27 | | 0,675 |
| 99 | КЦП 1-20-1 |  | | 40 400 | | шт | | 0,51 | | 1,275 |
| 100 | КЦП 2-20-2 усил. |  | | 51 600 | | шт | | 0,51 | | 1,275 |
| 101 | ПП 10-2 |  | | 11 800 | | шт | | 0,13 | | 0,325 |
| **ДНИЩА** | | | | | | | | | | |
| 102 | КЦД -10 |  | | 13 800 | | шт | | 0,18 | | 0,450 |
| 103 | КЦД-15 |  | | 29 900 | | шт | | 0,36 | | 0,9 |
| 104 | КЦД-20 |  | | 53 300 | | шт | | 0,59 | | 1,475 |
| **СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ** | | | | | | | | | | |
| 105 | ККС-1 | 1400-1100-800 | | 19 800 | | шт | | 0,33 | | 0,825 |
| 106 | ККС-2 | 1400-1100-1600 | | 38 500 | | компл | | 0,65 | | 1,625 |
| 107 | ККС-3 | 2000-1400-1700 | | 74 300 | | компл | | 1,1 | | 2,750 |
| 108 | ККС-4 | 2400-1300-1900 | | 106 800 | | компл | | 1,47 | | 3,675 |
| 109 | ККС-5 | 3000-1600-2020 | | 167 000 | | компл | | 2,3 | | 5,750 |
| **ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ** | | | | | | | | | | |
| 110 | СВ 110-3,5 |  | | 46 800 | | шт | | 0,45 | | 1,125 |
| 111 | СВ 110-5 |  | | 52 800 | | шт | | 0,45 | | 1,125 |
| 112 | СВ 105-3,5 |  | | 44 000 | | шт | | 0,42 | | 1,050 |
| 113 | СВ 105-5 |  | | 50 000 | | шт | | 0,42 | | 1,050 |
| 114 | СВ 95-3,5 |  | | 39 000 | | шт | | 0,37 | | 0,925 |
| 115 | СВ 95-5 |  | | 44 700 | | шт | | 0,37 | | 0,925 |
| 116 | П 3И |  | | 5 300 | | шт | | 0,05 | | 0,125 |
| 4 | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование продукции, размеры** | | | **Цена с НДС** | | **Ед. изм** | | **Объем** | | **Вес в тн** |
| **ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС** | | | | | | | | | | |
| 117 | Л 4-8 | 3,0-0,78-0,53 | | 22 900 | | шт | | 0,36 | | 0,9 |
| 118 | Л 6-8 | 3,0-1,16-0,53 | | 35 600 | | шт | | 0,45 | | 1,2 |
| 119 | Л 7-8 | 3,0-1,16-0,68 | | 37 800 | | шт | | 0,53 | | 1,325 |
| 120 | Л 11-8 | 3,0-1,48-0,7 | | 60 400 | | шт | | 0,72 | | 1,8 |
| 121 | Л 11д-8 | 0,72-1,48-0,7 | | 16 000 | | шт | | 0,18 | | 0,45 |
| 122 | Л 4Д-8 | 0,72-0,78-0,53 | | 7 000 | | шт | | 0,09 | | 0,225 |
| 123 | Л 7Д-8 | 0,72- 1,16-0,68 | | 13 200 | | шт | | 0,21 | | 0,525 |
| 124 | Л 6Д-8 | 0,72-1,16-0,53 | | 9 400 | | шт | | 0,14 | | 0,35 |
| 125 | Л 23-8 | 3-2,46-0,74 | | 129 700 | | шт | | 1,42 | | 3,55 |
| 126 | Л 23д-8 | 0,72-2,46-0,74 | | 34 700 | | шт | | 0,36 | | 0,9 |
| 127 | Л 24-8 | 3-2,46-1,04 | | 148 000 | | шт | | 1,62 | | 4,05 |
| 128 | Л 24д-8 | 0,72-2,46-1,04 | | 37 600 | | шт | | 0,41 | | 1,025 |
| 129 | Л 25-8 | 3-2,46-1,34 | | 161 800 | | шт | | 1,89 | | 4,725 |
| 130 | Л 25д-8 | 0,72-2,46-1,34 | | 41 000 | | шт | | 0,47 | | 1,175 |
| **АРЫЧНЫЕ ЛОТКИ** | | | | | | | | | | |
| 131 | Б-1 | 1,0-0,48-0,24 | | 2 900 | | шт | | 0,032 | | 0,08 |
| 132 | Б-4 | 2,0-0,5-0,4 | | 17 000 | | шт | | 0,13 | | 0,325 |
| **ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ** | | | | | | | | | | |
| 133 | П 1-8 | 0,74-0,42-0,05 | | 1 900 | | шт | | 0,02 | | 0,050 |
| 134 | П 3-8 | 0,74-0,57-0,05 | | 2 300 | | шт | | 0,02 | | 0,050 |
| 135 | П 5-8 | 1,5-0,78-0,07 | | 6 800 | | шт | | 0,08 | | 0,2 |
| 136 | П 5-8 | 3,0-0,78-0,07 | | 12 500 | | шт | | 0,16 | | 0,4 |
| 137 | П 6-15 | 1,5-0,78-0,12 | | 11 300 | | шт | | 0,14 | | 0,350 |
| 138 | П 8-8 | 3,0-1,16-0,1 | | 25 000 | | шт | | 0,35 | | 0,875 |
| 139 | П 8-8 | 1,5-1,16-0,1 | | 13 000 | | шт | | 0,18 | | 0,450 |
| 142 | П 7-5 | 1,5-1,16-0,07 | | 18 100 | | шт | | 0,21 | | 0,525 |
| 144 | П 11-8 | 3,0-1,48-0,1 | | 34 400 | | шт | | 0,44 | | 1,1 |
| 145 | П 11-8 | 1,5-1,48-0,1 | | 17 300 | | шт | | 0,22 | | 0,550 |
| 146 | П 18-8 | 1,5-2,16-0,15 | | 28 600 | | шт | | 0,36 | | 0,9 |
| 147 | П 5Д-8 | 0,74-0,78-0,07 | | 3 700 | | шт | | 0,04 | | 0,1 |
| 148 | П 8Д-8 | 0,74-1,16-0,1 | | 7 100 | | шт | | 0,086 | | 0,215 |
| 150 | П 11Д-8 | 0,74-1,48-0,1 | | 8 600 | | шт | | 0,11 | | 0,275 |
| 151 | П 11Д-8а | 0,74-1,48-0,12 | | 9 700 | | шт | | 0,131 | | 0,328 |
| 152 | П 16Д-15 | 0,74-1,84-0,18 | | 18 800 | | шт | | 0,245 | | 0,613 |
| 153 | П 15Д-8 | 0,74-1,84-0,12 | | 12 800 | | шт | | 0,164 | | 0,410 |
| 154 | П 18д-8 | 0,74-2,16-0,15 | | 18 500 | | шт | | 0,24 | | 0,6 |
| 155 | П 19д-11 | 0,74-2,16-0,25 | | 26 700 | | шт | | 0,4 | | 1 |
| 156 | П 21д-5а | 0,74-2,46-0,16 | | 22 700 | | шт | | 0,291 | | 0,6 |
| 157 | П 21д-8 | 0,74-2,46-0,16 | | 23 500 | | шт | | 0,291 | | 0,6 |
| 158 | П 26-5а | 3-3,38-0,25 | | 90 600 | | шт | | 1 | | 2,5 |
| **ФУНДАМЕНТ РЕЗЕРВУАРА** | | | | | | | | | | |
| 172 | ПД 1-1 | 5,25-1,28-0,54 | | 192 400 | | шт | | 2,0 | | 5,0 |
| 173 | ПД 1-1 | 3,8 -1,28-0,54 | | 113 400 | | шт | | 0,9 | | 2,25 |
| 174 | ПД 1-1 | 2,25-1,28-0,54 | | 90 700 | | шт | | 0,86 | | 2,15 |
| 175 | ПД 1-1 | 3,63-1,28-0,54 | | 145 600 | | шт | | 1,34 | | 3,35 |
| 176 | ПД 1-1 | 1,84-1,28-0,54 | | 78 000 | | шт | | 0,72 | | 1,8 |
| 177 | ПД 1-1 а | 3,8 -1,28-0,54 | | 139 300 | | шт | | 1,4 | | 3,5 |
| 178 | ПД 1-1а | 2,8-1,28-0,54 | | 102 600 | | шт | | 1,03 | | 2,575 |
| 179 | ПД 1-1 б | 1,84-1,28-0,54 | | 72 700 | | шт | | 0,7 | | 1,75 |
| 180 | ПД 1-1 а\* | 2,4-1,28-0,54 | | 81 900 | | шт | | 0,8 | | 2,0 |
| 181 | ПД 1-1 а\* | 2,1-1,28-0,54 | | 79 000 | | шт | | 0,77 | | 1,925 |
| 5 | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование продукции, размеры** | | | **Цена с НДС** | | **Ед. изм** | | **Объем** | | **Вес в тн** |
| **ПЛИТЫ СТЕНОВЫЕ** | | | | | | | | | | |
| 182 | ПСП 30-36 | 3,0-3,6-0,18 | | 170 500 | | шт | | 2,04 | | 5,1 |
| 183 | ПСП 10-36 | 1,0-3,6-0,18 | | 60 000 | | шт | | 0,58 | | 1,45 |
| 184 | ПСУ 6-6-36 |  | | 69 200 | | шт | | 0,75 | | 1,875 |
| 185 | ПСП 30-48 |  | | 221 600 | | шт | | 2,64 | | 6,6 |
| 186 | ПСП 10-48 |  | | 77 500 | | шт | | 0,75 | | 1,875 |
| 187 | ПСУ 6-6-48 |  | | 93 200 | | шт | | 1,0 | | 2,5 |
| 188 | ПСП 30-24 |  | | 115 500 | | шт | | 1,36 | | 3,4 |
| 189 | ПСП 10-24 |  | | 35 500 | | шт | | 0,41 | | 1,025 |
| 190 | ПСУ 6-6-24 |  | | 50 200 | | шт | | 0,57 | | 1,425 |
| **Г-ОБРАЗНАЯ ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ** | | | | | | | | | | |
| 191 | Г 30-20-3 |  | | 158 600 | | шт | | 1,71 | | 4,275 |
| **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ РЕЗЕРВУАРА** | | | | | | | | | | |
| 192 | ИП 5-6 | 5,95-1,5-0,4 | | 121 100 | | шт | | 0,95 | | 2,375 |
| 193 | ИП 5-5 | 5,5-1,5-0,4 | | 110 600 | | шт | | 0,88 | | 2,2 |
| **РИГЕЛЬ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА** | | | | | | | | | | |
| 194 | Б 1-2 А | дл.6 м | | 223 800 | | шт | | 1,83 | | 4,575 |
| 195 | Б 1-2 | дл.6 м | | 233 100 | | шт | | 1,92 | | 4,8 |
| 196 | Б 1-2 | дл.3 м | | 117 000 | | шт | | 1,9 | | 4,75 |
| **ФУНДАМЕНТ** | | | | | | | | | | |
| 197 | 2ФР | 2,4-2,4 | | 114 200 | | шт | | 1,67 | | 4,175 |
| **КОЛОННА** | | | | | | | | | | |
| 198 | 3КР-36 | дл.3060 | | 42 000 | | шт | | 0,48 | | 1,2 |
| 199 | 3 КР-46 | 4650-400-400 | | 63 200 | | шт | | 0,75 | | 1,875 |
| 200 | 3 КР-48 | дл.4280 | | 58 400 | | шт | | 0,69 | | 1,725 |
| **БАЛКИ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ КАМЕР** | | | | | | | | | | |
| 201 | Б-1 | 1,16-0,3-0,15 | | 4 900 | | шт | | 0,05 | | 0,125 |
| 202 | Б-2 | 1,48-0,3-0,2 | | 9 400 | | шт | | 0,09 | | 0,225 |
| 203 | Б-5 | 2,7-0,3-0,3 | | 24 500 | | шт | | 0,24 | | 0,6 |
| 204 | Б-6 | 2,78-0,6-0,3 | | 47 000 | | шт | | 0,5 | | 1,250 |
| 205 | Б-7 | 3,38-0,6-0,35 | | 62 500 | | шт | | 0,71 | | 1,775 |
| 206 | Б-8 | 4,25-0,6-0,45 | | 90 000 | | шт | | 1,15 | | 2,875 |
| **ПЛИТЫ ТЕПЛОВЫХ КАМЕР** | | | | | | | | | | |
| 207 | ПО-2 | 1,5-1,45-0,12 | | 15 900 | | шт | | 0,215 | | 0,538 |
| 208 | ПО-3 | 1,5-1,75-0,16 | | 24 000 | | шт | | 0,36 | | 0,9 |
| 209 | ПО-4 | 1,5-2,3-0,2 | | 38 500 | | шт | | 0,613 | | 1,533 |
| 210 | ПО-5 | 3,8-1,5-0,2 | | 66 900 | | шт | | 1,1 | | 2,750 |
| **ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ** | | | | | | | | | | |
| 211 | 1 ЛМ 27-11 | 2,7-1,1-0,18 | | 29 500 | | шт | | 0,531 | | 1,328 |
| 212 | ЛМ 30-12 |  | | 38 800 | | шт | | 0,68 | | 1,7 |
| 213 | ЛМ 36-12 |  | | 47 000 | | шт | | 0,82 | | 2,050 |
| 214 | ЛМ 27-12.14-4 |  | | 34 000 | | шт | | 0,61 | | 1,525 |
| **ПЛОЩАДКА** | | | | | | | | | | |
| 215 | 2 ЛПР 22-18 |  | | 33 000 | | шт | | 0,455 | | 1,138 |
| **СТУПЕНИ** | | | | | | | | | | |
| 216 | ЛС -11 |  | | 4 000 | | шт | | 0,046 | | 0,115 |
| 217 | ЛС- 11 с |  | | 4 200 | | шт | | 0,046 | | 0,115 |
| 218 | ЛС- 12 |  | | 4 400 | | шт | | 0,053 | | 0,13 |
| 219 | ЛС- 12 с |  | | 4 600 | | шт | | 0,053 | | 0,13 |
| 220 | ЛС- 12 лд |  | | 4 800 | | шт | | 0,053 | | 0,13 |
| 222 | ЛС- 14 |  | | 4 800 | | шт | | 0,06 | | 0,15 |
| 223 | ЛС- 14 с |  | | 5 000 | | шт | | 0,06 | | 0,15 |
| 224 | ЛС- 14 лд |  | | 5 200 | | шт | | 0,06 | | 0,15 |
| 6 | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование продукции, размеры** | | | **Цена с НДС** | | **Ед. изм** | | **Объем** | | **Вес в тн** |
| 225 | ЛС- 15 |  | | 5 200 | | шт | | 0,066 | | 0,165 |
| 226 | ЛС- 15 с |  | | 5 400 | | шт | | 0,066 | | 0,165 |
| 227 | ЛС- 15 лд |  | | 5 800 | | шт | | 0,066 | | 0,165 |
| **ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ** | | | | | | | | | | |
| 229 | 2ПГ 6-3 |  | | 41 200 | | шт | | 0,615 | | 1,538 |
| 230 | 2ПГ 6-4 |  | | 42 900 | | шт | | 0,615 | | 1,538 |
| 231 | 2ПГ 6-5 |  | | 43 700 | | шт | | 0,615 | | 1,538 |
| 232 | 2ПГ 6-6 |  | | 45 800 | | шт | | 0,615 | | 1,538 |
| 233 | 2ПВ 6-5 |  | | 44 300 | | шт | | 0,615 | | 1,538 |
| 234 | 2ПВ 6-4 |  | | 43 700 | | шт | | 0,615 | | 1,538 |
| **ЗДАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ ПЛИТЫ ЗАБОРА.**  **ПЛИТЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ** | | | | | | | | | | |
| 235 | ПК-1 |  | | 38 400 | | шт | | 0,5 | | 1,250 |
| 236 | ПК 1.1 |  | | 52 000 | | шт | | 0,5 | | 1,250 |
| 237 | ПСД-1 |  | | 38 600 | | шт | | 0,48 | | 1,2 |
| 238 | ПС-1 |  | | 46 400 | | шт | | 0,6 | | 1,5 |
| 239 | ПС-2 |  | | 56 100 | | шт | | 0,6 | | 1,5 |
| **ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ (ТРАПЕЦИЯВИДНЫЙ)** | | | | | | | | | | |
| 240 | ФЛ 20-24-4 |  | | 84 100 | | шт | | 1,62 | | 4,050 |
| 241 | ФЛ 20-12-4 |  | | 40 800 | | шт | | 0,78 | | 1,950 |
| 242 | ФЛ 20-12-2 |  | | 38 100 | | шт | | 0,78 | | 1,950 |
| 243 | ФЛ 20-30-4 |  | | 105 600 | | шт | | 2,04 | | 5,1 |
| 244 | ФЛ 20-8-4 |  | | 26 200 | | шт | | 0,50 | | 1,250 |
| 245 | ФЛ 20-8-3 |  | | 25 300 | | шт | | 0,50 | | 1,250 |
| 246 | ФЛ 20-8-2 |  | | 24 600 | | шт | | 0,50 | | 1,250 |
| 247 | ФЛ 24-24-4 |  | | 101 600 | | шт | | 1,90 | | 4,750 |
| 248 | ФЛ 24-12-4 |  | | 49 300 | | шт | | 0,91 | | 2,275 |
| 249 | ФЛ 24-8-4 |  | | 31 800 | | шт | | 0,58 | | 1,450 |
| 250 | ФЛ 28-24-4 |  | | 132 500 | | шт | | 2,36 | | 5,9 |
| 251 | ФЛ 28-12-4 |  | | 63 700 | | шт | | 1,13 | | 2,825 |
| 252 | ФЛ 28-8-4 |  | | 41 100 | | шт | | 0,72 | | 1,8 |
| 253 | ФЛ 32-12-3 |  | | 72 500 | | шт | | 1,29 | | 3,225 |
| 254 | ФЛ 32-8-3 |  | | 46 600 | | шт | | 0,82 | | 2,050 |
| 255 | ФЛ 16-24-2 |  | | 44 700 | | шт | | 0,86 | | 2,050 |
| 256 | ФЛ 16-24-4 |  | | 48 700 | | шт | | 0,86 | | 2,050 |
| 257 | ФЛ 16-8-4 |  | | 14 900 | | шт | | 0,26 | | 0,650 |
| 258 | ФЛ 14-24-2 |  | | 38 400 | | шт | | 0,76 | | 1,9 |
| 259 | ФЛ 14-24-4 |  | | 41 900 | | шт | | 0,76 | | 1,9 |
| 260 | ФЛ 14-12-2 |  | | 18 200 | | шт | | 0,36 | | 0,9 |
| 261 | ФЛ 14-12-4 |  | | 20 100 | | шт | | 0,36 | | 0,9 |
| 262 | ФЛ 14-30-4 |  | | 52 800 | | шт | | 0,96 | | 2,4 |
| 263 | ФЛ 14-8-4 |  | | 13 200 | | шт | | 0,23 | | 0,575 |
| 264 | ФЛ 14-8-2 |  | | 11 900 | | шт | | 0,23 | | 0,575 |
| 265 | ФЛ 12-24-4 |  | | 34 000 | | шт | | 0,65 | | 1,625 |
| 266 | ФЛ 12-24-2 |  | | 32 200 | | шт | | 0,65 | | 1,625 |
| 267 | ФЛ 12-24-3 |  | | 33 200 | | шт | | 0,65 | | 1,625 |
| 268 | ФЛ 12-12-4 |  | | 16 600 | | шт | | 0,31 | | 0,775 |
| 269 | ФЛ 12-12-2 |  | | 15 500 | | шт | | 0,31 | | 0,775 |
| 270 | ФЛ 12-30-4 |  | | 43 100 | | шт | | 0,82 | | 2,05 |
| 271 | ФЛ 12-8-4 |  | | 10 900 | | шт | | 0,2 | | 0,5 |
| 272 | ФЛ 12-8-2 |  | | 10 300 | | шт | | 0,2 | | 0,5 |
| 273 | ФЛ 10-24-3 |  | | 27 000 | | шт | | 0,55 | | 1,375 |
| 274 | ФЛ 10-24-4 |  | | 27 500 | | шт | | 0,55 | | 1,375 |
| 275 | ФЛ 10-24-2 |  | | 26 700 | | шт | | 0,55 | | 1,375 |
| 7 | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование продукции, размеры** | | | **Цена с НДС** | | **Ед. изм** | | **Объем** | | **Вес в тн** |
| 276 | ФЛ 10-12-2 |  | | 12 700 | | шт | | 0,26 | | 0,650 |
| 277 | ФЛ 10-12-3 |  | | 13 000 | | шт | | 0,26 | | 0,650 |
| 278 | ФЛ 10-12-4 |  | | 13 200 | | шт | | 0,26 | | 0,650 |
| 279 | ФЛ 10-8-2 |  | | 8 500 | | шт | | 0,17 | | 0,425 |
| 280 | ФЛ 10-8-3 |  | | 8 600 | | шт | | 0,17 | | 0,425 |
| 281 | ФЛ 10-8-4 |  | | 8 700 | | шт | | 0,16 | | 0,4 |
| 282 | ФЛ 8-24-2 |  | | 21 800 | | шт | | 0,46 | | 1,150 |
| 283 | ФЛ 8-24-3 |  | | 22 000 | | шт | | 0,46 | | 1,150 |
| 284 | ФЛ 8-24-4 |  | | 22 300 | | шт | | 0,46 | | 1,150 |
| 285 | ФЛ 8-12-2 |  | | 10 400 | | шт | | 0,22 | | 0,550 |
| 286 | ФЛ 8-12-3 |  | | 10 600 | | шт | | 0,22 | | 0,550 |
| 287 | ФЛ 8-12-4 |  | | 10 900 | | шт | | 0,22 | | 0,550 |
| 288 | ФЛ 6-24-4 |  | | 17 400 | | шт | | 0,37 | | 0,925 |
| 289 | ФЛ 6-12-4 |  | | 8 600 | | шт | | 0,18 | | 0,450 |
| **ЗАМЕРНЫЙ СТОЛБИК** | | | | | | | | | | |
| 290 | С3-1 | 1,2-0,25-0,12 | | 3 800 | | шт | | 0,019 | | 0,048 |
| **Г- ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ** | | | | | | | | | | |
| 291 | Г 10-30-1 |  | | 30 700 | | шт | | 0,38 | | 0,950 |
| 292 | Г 10-30-2 |  | | 30 700 | | шт | | 0,38 | | 0,950 |
| 293 | Г 15-30-1 |  | | 51 500 | | шт | | 0,66 | | 1,650 |
| 294 | Г 15-30-2 |  | | 52 700 | | шт | | 0,66 | | 1,650 |
| 295 | Г 15-30-3 |  | | 55 700 | | шт | | 0,66 | | 1,650 |
| 296 | Г 18-30-2 |  | | 79 000 | | шт | | 1,04 | | 2,6 |
| 297 | Г 20-30-1 |  | | 81 800 | | шт | | 1,15 | | 2,875 |
| 298 | Г 20-30-2 |  | | 86 600 | | шт | | 1,15 | | 2,875 |
| 299 | Г 25-20-2 |  | | 95 200 | | шт | | 1,25 | | 3,125 |
| 300 | Г 30-20-2 |  | | 125 800 | | шт | | 1,5 | | 3,750 |
| **БАРДЮРНЫЕ КАМНИ** | | | | | | | | | | |
| 301 | БК -1 | 3000-350-250 | | 10 500 | | шт | | 0,18 | | 0,450 |
| 302 | БК -10 | 1000-350-250 | | 3 800 | | шт | | 0,06 | | 0,150 |
| 303 | БК поворотная |  | | 6 200 | | шт | | 0,1 | | 0,250 |
| **СТОЙКИ ДЛЯ ПОДСТАНЦИИ** | | | | | | | | | | |
| 304 | УСО-1А | дл.5200 | | 39 000 | | шт | | 0,32 | | 0,8 |
| 305 | УСО-2 А | дл.4400 | | 32 800 | | шт | | 0,28 | | 0,7 |
| 306 | УСО-3 А | дл.3600 | | 21 600 | | шт | | 0,22 | | 0,55 |
| 307 | УСО-4 А | дл.3000 | | 19 200 | | шт | | 0,19 | | 0,475 |
| 308 | УСО-5 А |  | | 13 800 | | шт | | 0,14 | | 0,350 |
| 309 | Подножник УБ-1 | 800-800-400 | | 9 300 | | шт | | 0,12 | | 0,3 |
| **СТОЛБЫ ОГРАЖДЕНИЙ** | | | | | | | | | | |
| 310 | СБ-1 | 2,25-0,12-0,14 | | 4 300 | | шт | | 0,037 | | 0,093 |
| 311 | СБ-1 з/д | 2,25-0,12-0,14 | | 4 600 | | шт | | 0,037 | | 0,093 |
| 312 | СБ-1 | 2,0-0,12-0,14 | | 4 000 | | шт | | 0,034 | | 0,085 |
| 313 | СБ-1 з/д | 2,0-0,12-0,14 | | 4 300 | | шт | | 0,034 | | 0,085 |
| 314 | СБ-1 | 2,4-0,12-0,14 | | 4 700 | | шт | | 0,040 | | 0,1 |
| 315 | СБ-1 з/д | 2,4-0,12-0,14 | | 4 900 | | шт | | 0,040 | | 0,1 |
| 316 | СБ-2 | 3,0-0,12-0,19 | | 9 000 | | шт | | 0,068 | | 0,17 |
| 317 | СБ-2 з/д | 3,0-0,12-0,14 | | 9 500 | | шт | | 0,068 | | 0,17 |
| **ПЛИТА ЗАБОРА** | | | | | | | | | | |
| 318 | П 6В | 3980-2,5-0,16 | | 43 600 | | шт | | 0,64 | | 1,6 |
| **БАШМАК** | | | | | | | | | | |
| 319 | Ф 12.7.5 | 1200-700-450 | | 12 100 | | шт | | 0,23 | | 0,575 |
| 8  **ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ** | | | | | | | | | | |
| 320 | ФБС 24-6-6 |  | | 19 200 | | шт | | 0,815 | | 1,8 |
| 321 | ФБС 24-5-6 |  | | 16 000 | | шт | | 0,679 | | 1,5 |
| 322 | ФБС 24-4-6 |  | | 12 800 | | шт | | 0,546 | | 1,2 |
| 323 | ФБС 24-3-6 |  | | 9 700 | | шт | | 0,406 | | 0,9 |
| 324 | ФБС 12-6-6 |  | | 9 400 | | шт | | 0,398 | | 0,88 |
| 325 | ФБС 12-5-6 |  | | 8 000 | | шт | | 0,331 | | 0,73 |
| 326 | ФБС 12-4-6 |  | | 6 500 | | шт | | 0,265 | | 0,58 |
| 327 | ФБС 12-3-6 |  | | 4 800 | | шт | | 0,191 | | 0,42 |
| 328 | ФБС 12-4-3 |  | | 3 200 | | шт | | 0,127 | | 0,28 |
| 329 | ФБС 12-5-3 |  | | 3 900 | | шт | | 0,159 | | 0,35 |
| 330 | ФБС 12-6-3 |  | | 4 500 | | шт | | 0,191 | | 0,42 |
| 331 | ФБС 9-6-6 |  | | 6 900 | | шт | | 0,293 | | 0,65 |
| 332 | ФБС 9-5-6 |  | | 5 800 | | шт | | 0,244 | | 0,54 |
| 333 | ФБС 9-4-6 |  | | 4 600 | | шт | | 0,195 | | 0,43 |
| 334 | ФБС 9-3-6 |  | | 3 600 | | шт | | 0,146 | | 0,32 |
| **ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ** | | | | | | | | | | |
| 335 | ПП 06-09 |  | | 2 200 | | шт | | 0,027 | | 0,068 |
| 336 | ПП 09-06-1 |  | | 5 100 | | шт | | 0,07 | | 0,175 |
| 339 | ПП 0,8-0,8-0,08 |  | | 5 000 | | шт | | 0,051 | | 0,128 |
| **ПЛИТА ДЛЯ ТРОТУАРА** | | | | | | | | | | |
| 346 | ПЖ 1-1-0,15 |  | | 11 000 | | шт | | 0,15 | | 0,375 |
| 347 | ПЖ 1-1-0,08 |  | | 6 900 | | шт | | 0,08 | | 0,2 |
| 348 | ПЖ 1-0,5-0,08 |  | | 4 400 | | шт | | 0,05 | | 0,125 |
| **ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ** | | | | | | | | | | |
| 349 | ПП 1,2-0,4 |  | | 3 800 | | шт | | 0,048 | | 0,120 |
| 350 | ПП 1,2-0,6 |  | | 4 400 | | шт | | 0,06 | | 0,150 |
| 351 | ПП 1,2-0,5 |  | | 3 900 | | шт | | 0,05 | | 0,125 |
| 352 | ПП 17-19 |  | | 28 800 | | шт | | 0,39 | | 0,975 |
| 353 | ПП 1,5-0,4 |  | | 4 700 | | шт | | 0,087 | | 0,218 |
| **ПЛИТА ПО РЕБРИКЕ** | | | | | | | | | | |
| 354 | ПР-2 | 1000-250-70 | | 1 800 | | шт | | 0,018 | | 0,045 |
| **ПЛИТА ДОРОЖНОГО НАСТИЛА** | | | | | | | | | | |
| 356 | ПДН 30-15 | 3,0-1,5-0,12 | | 50 500 | | шт | | 0,54 | | 1,350 |
| **БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ** | | | | | | | | | | |
| 359 | ПБК 33-13-6А | 3290-1340-160 | | 41 600 | | шт | | 0,7 | | 1,75 |
| 360 | ПБК 33-12-5 | 3260-1190-160 | | 37 000 | | шт | | 0,62 | | 1,550 |
| 361 | ПБК 24-13-6А | 2340-1340-160 | | 25 000 | | шт | | 0,5 | | 1,250 |
| **ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ** | | | | | | | | | | |
| 362 | ПЛП 51-15 | 5,08-1,5-0,16 | | 118 600 | | шт | | 1,15 | | 2,875 |
| 363 | ПЛП 51-12 | 5,08-1,2-0,16 | | 64 000 | | шт | | 0,838 | | 2,095 |
| 364 | ПЛП 54-12 | 5,38-1,2-1,6 | | 148 200 | | шт | | 1,34 | | 3,350 |
| 365 | ПЛП 42-12 | 4,18-1,2-0,16 | | 114 500 | | шт | | 1,02 | | 2,550 |
| 366 | ПЛП 63-12 | 5,38-1,21-0,2 | | 130 100 | | шт | | 1,33 | | 3,325 |
| 367 | ПЛП 60-12-0,16 |  | | 110 700 | | шт | | 1,15 | | 2,875 |
| **ПРИСТАВЫ Ж/Б ДЛЯ ОПОР ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ** | | | | | | | | | | |
| 368 | ПТ -60 | 6,0-0,22-0,265 | | 35 100 | | шт | | 0,27 | | 0,675 |
| 369 | ПТ -45 | 4,5-0,22-0,265 | | 26 500 | | шт | | 0,203 | | 0,508 |
| 370 | ПТ -43 | 4,25-0,18-0,220 | | 16 300 | | шт | | 0,13 | | 0,325 |
| 371 | ПТ -40 | 4,0-0,22-0,265 | | 24 800 | | шт | | 0,18 | | 0,450 |
| 376 | ПР-0,8 |  | | 11 500 | | шт | | 0,072 | | 0,18 |
| **ПЛИТЫ МУСОРАПРОВОДА** | | | | | | | | | | |
| 377 | ПМ-1 |  | | 110 600 | | шт | | 1,68 | | 4,2 |
| 378 | ПМ -1А |  | | 78 800 | | шт | | 1,17 | | 2,925 |
| 379 | ПМ -3 |  | | 69 600 | | шт | | 0,85 | | 2,125 |
| 380 | ПМ-4 |  | | 99 000 | | шт | | 1,43 | | 3,575 |

**10**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛИТА ПЕРЕЕЗДА** | | | | | | |
| 382 | ПР-60 | 6-1,0-0,30 | 150 000 | шт | 1,8 | 4,5 |
| **ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ** | | | | | | |
| 383 | ОП 4-4 Т б/зд | 380-380-140 | 2 200 | шт | 0,02 | 0,050 |
| 384 | ОП 4-4 с зд | 380-380-140 | 2 700 | шт | 0,02 | 0,050 |
| 385 | ОП 2,5-4 с зд | 380-250-140 | 2 700 | шт | 0,013 | 0,033 |
| 386 | ОП 6-4 б/зд | 640-380-220 | 5 200 | шт | 0,053 | 0,133 |
| 387 | ОП -1 с зд | 640-640-220 | 9 400 | шт | 0,09 | 0,225 |
| 388 | ОП 6-2 | 250-640-220 | 4 600 | шт | 0,04 | 0,1 |
| 389 | ОП 5-5 | 510-510-140 | 5 800 | шт | 0,036 | 0,09 |
| 390 | ОП 5-2 | 250-510-140 | 2 700 | шт | 0,02 | 0,05 |
| 391 | ОП -1 | 510-510-220 | 9 100 | шт | 0,057 | 0,142 |
| 392 | ОП 1,4-1,4-0,4 |  | 51 900 | шт | 0,784 | 1,96 |
| 393 | ОП 5-4 Т |  | 4 100 | шт | 0,03 | 0,075 |
| **ПЛИТА КАРНИЗНАЯ** | | | | | | |
| 394 | АК 12.8 |  | 5600 | шт | 0,072 | 0,18 |
| 395 | АК 15.10 |  | 7300 | шт | 0,117 | 0,293 |
| 396 | АК 18.8 |  | 7600 | шт | 0,107 | 0,268 |

**Кроме вышеперечисленных железобетонных изделий, ТОО «Олжас» имеет возможность изготовить другие виды железобетонных изделий для Гражданского строительства. Государственная лицензия ГСЛ № 04-00039 Имеется железнодорожный тупик.**

**Цены на продукцию могут быть изменены в связи с изменением цен на сырье и материалы.**